Приложение №1 к

муниципальному

контракту № 4-2013

 от 12.08.2013г

Сметный расчет

***Выполнение работ по содержанию автомобильной дороги Устьянцево-Кирзинское Барабинского района Новосибирской области***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Виды работ** | **Сроки выполнения работ и допуски** | **Нормативные ссылки по выполнению работ**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ЛЕТНЕ-ОСЕННЕЕ СОДЕРЖАНИЕ |
| 1 | Планировка откосов насыпей и выемок с засыпкой промоин и ям  | Не более 14 суток с момента образования (по план-заданию) | Требование к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения БДД, Моска-1993 г.-ГОСТ Р 50597-93 (далее-Требования), п. 3.2.2. Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог (Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог 2004 г) (далее- Методические рекомендации). Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог-2003 г. (Временное). В дальнейшем – Руководство. Приложение 2. п.п.1.3, 1.4 |
| 2 | Скашивание травы на обочинах  | Трава на обочине допускается не выше 15 см, на откосе – 25 см; - косить по мере её роста (1 июля – 15 сентября) (по план заданию) | Руководство. Приложение 2. п. 1.7.Методические рекомендации. |
| 3 | Вырубка кустарника с откосов и обочин | До 15 июля (по план заданию) | Руководство. Приложение 2. п. 1.6, 3.2.7.Методические рекомендации. |
| 4 | Уборка различных предметов и мусора в отводе автомобильной дороги, не влияющие на Б.Д.Д | Не более 1 суток | Методические рекомендации. Требования, п.3.1. Руководство Приложение 2. п. 1.8. |
| 5 | Уборка различных предметов и мусора, влияющих на БДД с покрытия автодороги | Не более 1 часа с момента появления, при невозможности своевременной уборки, место оградить соотв. знаками | Методические рекомендации. Требования, п.3.1. Руководство Приложение 2. п. 2.7 |
| 6 | Устранение повреждений на укрепленных обочинах щебеночных и гравийных | Не более 7 суток с момента обнаружения (по план заданию) | Руководство. Приложение 2. п.п. 1.1-1.3.Требования, п. 3.2.2 |
| 7 | Планировка, подсыпка укрепленных обочин с последующим уплотнением | Подсыпка, планировка и уплотнение обочин там, где уровень прилегающей кромки проезжей части более 4 см. и уклон более 60 промилей, срок ликвидации занижения (возвышения) обочин- 7 суток (по план- заданию) | Методические рекомендации. Руководство. Приложение 2. п. 1.1.-1.2. |
| 8 | Восстановление и прочистка кюветов и канав | До 25 июля (по план- заданию) | Методические рекомендации. Руководство. Приложение 2. п. 1.4. |
| 9 | Ликвидация неорганизованных съездов | Не более 14 суток с момента обнаружения (по план- заданию) | Руководство, Приложение 2. п. 1.5. Требования, п.3.2.2. Методические рекомендации. |
| 10 | Очистка отверстий труб от насосов  | По мере загрязнения (по план- заданию) | Методические рекомендации. Руководство. Приложение 2. п. 1.4.-3.2.2. |
| 11 | Скашивание травы у оголовков  | Трава на обочине допускается не выше 15 см., на откосе -25 см. (по план- заданию) | Руководство. Приложение 2. п. 1.7., 3.2.2. Методические рекомендации. |
| 12  | Укрепление русел труб | Постоянно (по план- заданию) | Руководство. Приложение 2. п.п. 1.4., 3.2.1; 3.2.4.; 3.2.6. Методические рекомендации. |
| 13 | Заделка трещин, раковин, сколов звеньев и оголовков | Постоянно (по план- заданию) | Руководство. Приложение 2. п.п. 1.4., 3.2.3. Методические рекомендации. |
| 14 | Заделка швов между звеньями и секциями труб | Постоянно (по план- заданию) | Руководство. Приложение 2. п.п. 1.4., 3.2.5. Методические рекомендации. |
| 15 | Окраска оголовков водопропускных труб | До 15 августа (по план- заданию) | Методические рекомендации. Руководство. Приложение 2. п.п. 1.4.-3.1.7. |
| 16 | Очистка и мойка знаков, стоек, сигнальных столбов | Систематически, по мере загрязнения (по план- заданию) | Методические рекомендации. Руководство. Приложение 2. п.п. 4.10, 4.13. |
| 17 | Окраска знаков, стоек и других элементов обстановки и обустройства в том числе опоры освещения, стойки светофорных объектов | До 15 августа (по план- заданию) | Методические рекомендации. Руководство. Приложение 2. п.п. 4.10, 4.13. |
| 18 | Замена поврежденных знаков и стоек/ замена и установка сигнальных столбиков | Знаки приоритета- не более суток, остальные знаки- не более 3 суток; сигнальные столбики , - не более 5 суток после обнаружения повреждений (по план- заданию) | Руководство. Приложение 2. п.п. 4.2; 4.6, 4.11, 4.13 Методические рекомендации. (сигн. столбики). Требования, п. 4.1.5., 4.5.4. |
| 19 | Установка новых знаков  | В течении 7 сут. после получения предписания Заказчика (по план- заданию) | Методические рекомендации. Руководство. Приложение 2. п.п. 4.11. |
| Установка знаков временного ограничения движения | 2 знака на дорогу, в начале трассы и в конце на период ограничения (по план- заданию) | Методические рекомендации. Руководство. Приложение 2. п.п. 4.11. |
| 20 | Временно установленные дорожные знаки | Должны стоять не более 1 суток после устранения причин, вызвавших необходимость их установки | Руководство. Приложение 2. п.п. 4.3, 4.11. Методические рекомендации. (временные знаки). |
| Прочие работы, обеспечивающие постоянно соответствие показателей а/д требованиям Приложения №5 | Приложения № 5 |
| ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ |
| 21 | Очистка покрытия и обочин от снега и снежных валов | Не более 4(5)часов после окончания снегопада или метели | Руководство. Приложение 3. п.п. 1.2;1.4; 1.7; 1.8. Методическиерекомендации. Руководство по борьбе с зимней скользкостью на а/д, М.-2003  |
| 22 | Установка, уборка и ремонт снегозащитных щитов и заборов | К 10 ноября, по согласованию с Заказчиком | Методические рекомендации |
| 23 | Очистка отверстий труб от снега и льда | До 31 декабря | Методические рекомендации. Руководство. Приложение 3. п. 3.2.1 |
| 24 | Закрытие на зиму  | К 10 ноября | Методические рекомендации. Руководство. Приложение 3.п п. 3.2.1 |
| 25 | Очистка дорожных знаков от снега грязи | Систематически,- после ненастья (дожди, снегопады, метели и т.п.) | Требования, п.4.1.2. Руководство. Приложение 3. п.п.4.4; 4.5. |
| 26 | Очистка ограждений от снега и грязи, уборка снега у ограждений. | Систематически,- после ненастья (дожди, снегопады, метели и т.п.) | Требования, п.4.1.2. Руководство. Приложение 3. п.п.1.4; 4.5. |
| 27 | Установка вех | К 10 ноября | Методические рекомендации. Руководство. Приложение 3. п. 4.1. |
| 28 | Патрулирование по обеспечению безопасности движения | Постоянное наблюдение | Руководство. Приложения 2,3.Руководство по борьбе с зимней скользкостью на а/д, М.-2003 |
| 29 | Устройство снежных траншей | На снегозаносимых участках. Периодически, после снегопадов и метелей | Методические рекомендации |
| 30 | Вывозка уплотненного снега полосы отвода | До 31 декабря (по план-заданию) | Методические рекомендации. Руководство. Приложение 3. п. 3.2.1 |
| 31 | Раскрытие обочин и откосов насыпи не менее чем на 1м по длине откоса | До 31 декабря | Рекомендации-6.1.1-6.1.5, 6.3.1-6.3.4 Руководство |
| 32 | Замена повреждённых знаков и стоек/ замена и установка сигнальных столбиков | Знаки приоритета- не более суток, остальные знаки- не более 3 суток; сигнальные столбики, - не более 5 суток после обнаружения повреждения | Руководство. Приложение 2. п.п. 4.2; 4.6, 4.11, 4.13 Требования, п.4.1.5., 4.5.4. |
| 33 | Установка новых знаков | В течении 7 суток После получения предписания Заказчика | Руководство. Приложение 2. п.п. 4.11 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик: |  | Подрядчик: |
| **администрация Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области**632321, Новосибирская область, Барабинский район, д. Устьянцево, ул. Центральная, 41ИНН 5418100835/КПП 541801001р/с 40101810100000010001БИК 045004001ОКАТО 50204818000КБК 563 0409 5226300 244 225Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл. г. Новосибирск**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Валяева** |  | **Подрядчик:** **Открытое акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений «Новосибирскавтодор»****(ОАО №Новосибирскавтодор»)**630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 19ИНН 5405162714 КПП 546050001р/с 40702810700290001933к/с 301 018 104 000 000 007 83БИК 045004783Ф-Л ГПБ (ОАО) в г. Новосибирске \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Ф. А. Николаев** |

М.П. М.П.